**TECHNICKÝ LIST**

**PERDIX – 820 FINÁLNÍ STĚRKA**

**Charakteristika**

Perdix – 820 Finální stěrka je brousitelná, vodou ředitelná stěrka, určená k přímému použití. Má výbornou přilnavost ke všem stavebním materiálům a vysokou odolnost proti vzniku trhlin.

**Vlastnosti**

Je lehce brousitelná, přetíratelná a má vysokou přídržnou k podkladu. Je vysoce odolná proti vzniku trhlin a má vysokou plasticitu.

**Technické údaje**

BALENÍ 1,6 kg, 5 kg, 18 kg

KONZISTENCE nestékavá pasta

BARVA bílá

DOBA TUHNUTÍ při 18°c a 55% vlhkosti: 4 hod.

APLIKAČNÍ TEPLOTA +5°C až +35°C

SPOTŘEBA závislá od velikosti spár či drsnosti stěrkovaného povrchu

**Použití**

Používá se v interiéru k finální tenkovrstvé povrchové úpravě stěn z běžných

materiálů, k opravě starých a popraskaných omítek a hladkého betonu, k úpravě stěn

hrubě srovnaných stěrkovými lepidly, či jádrovými omítkami. Perdix - Finální stěrka

se dále používá k vyhlazení povrchu po odstranění starých tapet, tmelení spár

sádrokartonových desek na základní vrstvu pro zakončení povrchu a celoplošnému

tmelení sádrokartonu a omítek. Pro svoji bělost může nahrazovat základní vrstvu

Používá se v interiéru k finální tenkovrstvé povrchové úpravě stěn z běžných

materiálů, k opravě starých a popraskaných omítek a hladkého betonu, k úpravě stěn

hrubě srovnaných stěrkovými lepidly, či jádrovými omítkami. Perdix - Finální stěrka

se dále používá k vyhlazení povrchu po odstranění starých tapet, tmelení spár

sádrokartonových desek na základní vrstvu pro zakončení povrchu a celoplošnému

tmelení sádrokartonu a omítek. Pro svoji bělost může nahrazovat základní vrstvu

Používá se v interiéru k finální tenkovrstvé povrchové úpravě stěn z běžných

materiálů, k opravě starých a popraskaných omítek a hladkého betonu, k úpravě stěn

hrubě srovnaných stěrkovými lepidly, či jádrovými omítkami. Perdix - Finální stěrka

se dále používá k vyhlazení povrchu po odstranění starých tapet, tmelení spár

sádrokartonových desek na základní vrstvu pro zakončení povrchu a celoplošnému

tmelení sádrokartonu a omítek. Pro svoji bělost může nahrazovat základní vrstvu

Používá se v interiéru k finální tenkovrstvé povrchové úpravě stěn z běžných materiálů, k opravě starých a popraskaných omítek a hladkého betonu, k úpravě stěn hrubě srovnaných stěrkovými lepidly, či jádrovými omítkami. Perdix – Finální stěrka se dále používá k vyhlazení povrchu po odstranění starých tapet, tmelení spár sádrokartonových desek na základní vrstvu pro zakončení povrchu a celoplošnému tmelení sádrokartonu a omítek. Pro svoji bělost může nahrazovat základní vrstvu nátěru.

**Bezpečnost**

Výrobek není dle zákona o chemických látkách klasifikován jako nebezpečný. Při práci je třeba dodržovat běžná hygienická opatření, nejíst, nepít, nekouřit. Po práci si ruce omyjte teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.

**První pomoc**

Při vdechnutí: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Produkt odstraňte kusem látky nebo papírem. Zasaženou pokožku důkladně umyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Odstraňte potřísněné části oděvu. Pokožku ošetřete vhodným krémem. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Důkladně vypláchněte dostatečným množstvím vody. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Je-li osoba při vědomí, vypláchněte ústa čistou vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc nebo kontaktuje Toxikologické informační středisko. Nevyvolávejte zvracení

**Skladování**

1 rok od data výroby v originálních uzavřených obalech, v krytých, suchých a větraných prostorech při teplotě +5°C až +35°C. Chránit před mrazem, UV-zářením, slunečním světlem, vysokými teplotami.

**Likvidace odpadu**

Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdat na sběrné místo nebezpečných odpadů. Obaly se zbytky směsi odkládat na místě určeném obcí nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady.

 DISTRIMO s.r.o., Vintrovna 429/3c, 66441 Popůvky

 Tel: 541 420 850, email: distrimo@distrimo.cz